|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hiddenLayers | | | | | | |
|  | a | 3,1 | 3,4,2 | 3,4,2,6 | 3,4,2,6,5 | 3,4,2,6,5,8 | 3,4,2,6,5,8,2 |
| Acierto | 75.3906% | 76.3021% | 75.5208% | 65.1042% | 65.1042% | 65.1042% | 65.1042% |
| Error | 24.6094% | 23.6979% | 24.4792% | 34.8958% | 34.8958% | 34.8958% | 34.8958% |
| TP Rate positive | 0,608 | 0,608 | 0,586 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| FP Rate positive | 0,168 | 0,154 | 0,154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Precision positive | 0,660 | 0,679 | 0,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Recall positive | 0,608 | 0,608 | 0,586 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| F-Measure positive | 0,633 | 0,642 | 0,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MCC positive | 0,449 | 0,467 | 0,447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ROC Area positive | 0,793 | 0,810 | 0,794 | 0,531 | 0,488 | 0,514 | 0,489 |
| PRC Area positive | 0,667 | 0,693 | 0,679 | 0,397 | 0,339 | 0,392 | 0,344 |
| TP Rate negative | 0,832 | 0,846 | 0,846 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| FP Rate negative | 0,392 | 0,392 | 0,414 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Precision negative | 0,798 | 0,801 | 0,792 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
| Recall negative | 0,832 | 0,846 | 0,846 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| F-Measure negative | 0,815 | 0,823 | 0,818 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 |
| MCC negative | 0,449 | 0,467 | 0,447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ROC Area negative | 0,793 | 0,810 | 0,794 | 0,531 | 0,488 | 0,514 | 0,489 |
| PRC Area negative | 0,850 | 0,877 | 0,852 | 0,683 | 0,636 | 0,660 | 0,635 |